MUT table (HC)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condition | Time (ms) | Electrodes | Cluster p-value (corrected) |
| Question |  |  |  |
| Mobility | 400-800 | 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 78, 85, 92 | 0.011 |
|  | 800-1400 | -- | >.05 |
|  | 1400-2000 | 13, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 35 | 0.028 |
| Animacy | 400-800 | -- | >.05 |
|  | 800-1400 | -- | >.05 |
|  | 1400-2000 | 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 | 0.034 |
| Side |  |  |  |
| Mobility | 400-800 | -- | >.05 |
|  | 800-1400 | 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 95 | 0.002 |
|  | 1400-2000 | 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 89, 95 | 0.011 |
| Animacy | 400-800 | -- | >.05 |
|  | 800-1400 | 67, 70, 72, 75, 77, 82, 83, 84, 90, 95 | 0.029 |
|  | 1400-2000 | -- | >.05 |

*Note.* A channel map of the EGI 128 sensor net can be found at: ftp://ftp.egi.com/pub/support/Documents/net\_layouts/hcgsn\_128.pdf